河道水质异常调查材料
青溪河雨后巡查记录出现了变化。请找出值得追查的现象，比较至少两种解释，并提出能区分这些解释的补测计划。与同伴讨论后，各自写出判断、证据和仍不确定的部分。
河流、地点、读数和现场记录均为教学虚构。这里的“异常”指相对既有记录的变化，不表示已经判定超标，也没有预设污染来源或责任方。
材料 A 河段位置
水流方向：U 上游点 → 400 m → R 排水沟汇入口 → 100 m → M 汇入口下游点 → 600 m → D 公园河段。距离为沿河示意距离。
R 汇集居民区和道路施工区的地表排水，沟内来水组成未检测。U、M、D 均在同一条干流；本次没有 R 的水样，也没有流量、流速或水体传播时间记录。
材料 B 两次巡查读数
干天记录为雨后巡查的三天前。各行是一次现场读数，不是同一时刻的多点对照，也不代表同一团水。
	巡查
	点位
	时间
	水温 °C
	DO mg/L
	浊度 NTU

	干天
	U
	08:00
	20.0
	7.6
	8

	干天
	M
	08:20
	20.5
	7.3
	10

	干天
	D
	08:40
	21.0
	7.2
	12

	雨后
	U
	07:50
	21.0
	7.4
	18

	雨后
	M
	09:10
	22.0
	5.2
	64

	雨后
	D
	10:20
	24.0
	4.8
	58


指标提示
DO 是水中的溶解氧浓度，受水温、生物活动和水气交换等因素影响。浊度反映水的光学浑浊程度，泥沙和其他物质都可能影响读数；它本身不能识别具体污染物或来源。


现场记录与讨论任务
材料 C 同一场巡查的补充记录
C1 天气：当天 06:00—07:00 降雨 14 mm，随后转晴。无逐时水温与流量的连续记录。
C2 现场：08:50 在 R 看到褐色来水，附近道路有裸露土面。来水成分未检测，居民区排水设施运行情况未知。
C3 仪器：雨后 U、M 使用仪器 A，出发前核查记录完整；D 使用仪器 B，当天 DO 校准核查栏空白，原因未知。空白不等于读数错误。干天核查记录完整。
C4 采集：每点只测一次，无重复测量；两次巡查均无 R 样本和其他水质指标检测。
讨论节点
节点一：哪些变化值得追查？对照点位、时间和现场记录，至少提出两种解释，分别找出支持证据和证据缺口。
节点二：下一轮可选两个时段，每时段最多三个点，每点复测两次。怎样选点、安排时间和核查仪器？补测什么指标？说明计划能区分哪些解释，什么结果会使你改变判断。
学生与 AI 怎样同时推进
让 AI 读任务和材料时，学生同步阅读、标注并交流。AI 可以整理数据、检查读数、解释概念，再提出一到两个短问题。学生先比较自己的线索，收到问题后一起讨论。
讨论后各自回答，写清证据和不确定性。可以把署名回答一起交给 AI，请它指出一个分歧、提出一个追问；大家同时继续核对记录、设计补测。
各自留下回答
课堂 60 分钟，每 3—4 人讨论，不计分。每人保留两个节点的回答和一条修正或仍保留的判断，可以得出不同解释与计划。
每人在自己的成果中保存、复核并提交约 200—300 字的个人调查判断，可附图表；截止时间见任务说明。无需统一结论或提交私人聊天记录。
概念参考：USGS Dissolved Oxygen and Water；USGS National Field Manual 6.7 Turbidity。案例读数为教学设定。




